
igor@0: 
igor@0: На этой странице должна быть представлена
igor@0: информация о 
igor@0: построении виртуальных сетей на основе виртуальных
igor@0: машин Xen.
igor@0: 
igor@0: Рассмотрены принципы использования сети в доменах 
igor@0: Xen, организации и управления виртуальными связями
igor@0: между виртуальными машинами.
igor@0: 
igor@0: \subsection{Отключение iptables на мостах}
igor@0: Для того чтобы виртуальные мосты работали более приближенно к простому железу, 
igor@0: нужно отключить применение правил iptables на самом мосту.
igor@0: 
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0: %# sysctl net.bridge.bridge-nf-filter-vlan-tagged = 0
igor@0: %# sysctl net.bridge.bridge-nf-filter-vlan-tagged=0
igor@0: %# sysctl net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables=0
igor@0: %# sysctl net.bridge.bridge-nf-call-iptables=0
igor@0: %# sysctl net.bridge.bridge-nf-call-arptables=0
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: 
igor@0: Это, в частности, помогает справиться
igor@0: с проблемой, когда трафик домена Xen,
igor@0: уходящий через внешний интерфейс обрабатывается
igor@0: правилом MASQUERADE некорректно.
igor@0: 
igor@0: Правило в домене 0:
igor@0: 
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0: %# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.72.0/24 -j MASQUERADE
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: 
igor@0: Сначала:
igor@0: 
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0: apt-proxy:~# ping google.com
igor@0: PING google.com (64.233.167.99) 56(84) bytes of data.
igor@0: (молчание)
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: 
igor@0: После отключения фильтрации на мостах в домене 0:
igor@0: 
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0: # ping google.com
igor@0: PING google.com (64.233.187.99) 56(84) bytes of data.
igor@0: 64 bytes from jc-in-f99.google.com (64.233.187.99): icmp_seq=2 ttl=239 time=145 ms
igor@0: 64 bytes from jc-in-f99.google.com (64.233.187.99): icmp_seq=3 ttl=239 time=143 ms
igor@0: 64 bytes from jc-in-f99.google.com (64.233.187.99): icmp_seq=4 ttl=239 time=142 ms
igor@0: 
igor@0: --- google.com ping statistics ---
igor@0: 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3009ms
igor@0: rtt min/avg/max/mdev = 142.956/143.791/145.231/1.022 ms
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: 
igor@0: В данном случае домен был подключен через dummy-интерфейс (однако, проблема существует не только для такого подключения, но и прямого подключения через интерфейс):
igor@0: 
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0: %#  brctl show
igor@0: bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
igor@0: dummy0br        8000.feffffffffff       no              pdummy0
igor@0:                                                         vif0.1
igor@0:                                                         vif5.0
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: 
igor@0: \section{Дополнительная информация}
igor@0: Процедуры конфигурирования виртуальных 
igor@0: сетей различной сложности детально описаны здесь:
igor@0: \begin{itemize}
igor@0: \item  XenWiki XenNetworking (англ.)
igor@0: \item  Xen and Shorewall (англ.)
igor@0: \item  an attempt to explain xen networking (англ.) — сообщение в списке рассылки Xen
igor@0: \item  Debian Administration :: Using multiple network cards in XEN 3.0 (англ.)
igor@0: \item  Xen Networking over bonded VLANs. (англ.)
igor@0: \end{itemize}
igor@0: 




