
igor@0: \section{Распределение ресурсов межде доменами Xen}
igor@0: 
igor@0: \subsection{Распределение процессорной мощности}
igor@0: Виртуальные процессоры (VCPU) виртуальных машин автоматически распределяются
igor@0: планировщиком между доступными физическими процессорами.
igor@0: Назначать соответствие виртуального процесса реальному вручную не нужно.
igor@0: Однако, при возникновении такой необходимости, 
igor@0: можно указать на каком процессоре будет выполняться виртуальный процессор.
igor@0: Это делается с помощью команды \textbf{xm vcpu-pin}.
igor@0: 
igor@0: Каждый домен характеризуется двумя числами -- весом (weight) и лимитом (cap).
igor@0: 
igor@0: Домен с весом 512 получает на том же хосте в два раза больше 
igor@0: процессорного времени чем домен с весом 256.
igor@0: Вес может изменяться в диапазоне от 1 до 65535, 
igor@0: и он равен по умолчанию 256.
igor@0: 
igor@0: Значение лимита (cap) может использоваться для того чтобы указать максимальную величину
igor@0: процессорного времени, который может получить домен, даже в случае, если хост-система
igor@0: простаивает. Значение выражается в процентах: 100 это 1 физический процессор, 50 это половина процессора, 400 -- 4 процессора и т.д.
igor@0: Значение по умолчанию равно 0, что означает, что верхнее ограничение отсутствует.
igor@0: 
igor@0: Значения лимита и веса можно просматривать и модифицировать с помощью команд:
igor@0: 
igor@0: \begin{itemize}
igor@0: \item  \textbf{xm sched-credit -d domain} — показать значение вес (weight) и верх (cap) для домена
igor@0: \item  \textbf{xm sched-credit -d domain -w weight} — установить вес равным \textbf{weight}
igor@0: \item  \textbf{xm sched-credit -d domain -c cap} — установить верх равным \textbf{cap}
igor@0: \end{itemize}
igor@0: 
igor@0: Для того чтобы эти значения сохранялись всегда для домена,
igor@0: их нужно указать в конфигурационном файле
igor@0: с помощью параметров:
igor@0: \begin{itemize}
igor@0: \item  cpu\_cap — верх (по умолчанию 0)
igor@0: \item  cpu\_weight — вес (по умолчанию 256)
igor@0: \end{itemize}
igor@0: 
igor@0: \subsection{Распределение сетевых ресурсов}
igor@0: Распределение сетевых ресурсов между виртуальными машинами 
igor@0: выполняется штатными средствами управления трафиком
igor@0: хост-системы. В частности, с помощью механизмов QoS.
igor@0: 
igor@0: \subsection{Распределение памяти}
igor@0: Объём памяти, выделяемой виртуальной машине,
igor@0: задаётся при её настройке в конфигурационном файле
igor@0: с помощью опции \textbf{mem}.
igor@0: Параметр может быть указан с суффиксом B, K, M или G, что означает байты, килобайты, мегабайты или гигабайты соответственно.
igor@0: По умолчанию подразумевается, что объём памяти указан в килобайтах.
igor@0: 
igor@0: Значение памяти, выделяемой для домена 0, задаётся как параметр \textbf{dom0\_mem} гипервизора xen.
igor@0: 
igor@0: По результатам тестирования RHEL 5:
igor@0: \begin{itemize}
igor@0: \item  нельзя добавить оперативной памяти больше чем указано в конфигурационном файле, т.е. лучше в конфигурационном файле указать больше, а после запуска уменьшить, с помощью xm mem-set
igor@0: \item  по-умолчанию объем оперативной памяти все же в мегабайтах
igor@0: \end{itemize}
igor@0: 
igor@0: Подробнее: \url{http://lists.xensource.com/archives/html/xen-users/2007-05/msg00548.html}
igor@0: 
igor@0: \subsection{Распределение устройств}
igor@0: Устройство можно выделить
igor@0: в монопольное пользование домену.
igor@0: 
igor@0: Расширители PCI:
igor@0: \begin{itemize}
igor@0: \item  http://hardware.mcse.ms/archive66-2005-5-188216.html
igor@0: \item  http://mobilityelectronics.com/expansion/products/pci\_expansion/7slot3233/index.html
igor@0: \item  http://www.nexcom.com.tw/index.jsp
igor@0: \item  http://www.portwell.com/bpicmg.htm
igor@0: \end{itemize}
igor@0: 
igor@0: \subsection{Приоритезация ввода/вывода}
igor@0: 
igor@0: Приоритезация ввода/вывода доменами Xen 
igor@0: выполняется средствами CFQ Linux 
igor@0: в домене 0.
igor@0: 




