
igor@0: \section{Преобразование HVM-домена Xen в паравиртуальный}
igor@0: 
igor@0: Здесь описывается каким образом можно преобразовать 
igor@0: HVM-машину в паравиртуальную.
igor@0: Такое преобразование возможно только в том случае, 
igor@0: если для гостевой операционной системы существует ядро,
igor@0: способное работать в паравиртуальном домене Xen.
igor@0: За некоторыми исключениями, это означает, 
igor@0: что в настоящий момент преобразование HVM-домена
igor@0: в паравиртуальный возможно только для ОС Linux.
igor@0: 
igor@0: \subsection{Способы подготовки к паравиртуализации}
igor@0: Самый простой способ:
igor@0: загрузиться непосредственно в реальной машине и подготовить её к паравиртуализации.
igor@0: Однако, этот способ не всегда доступен. Например, исходной машины уже может не быть или она может быть занята
igor@0: и недоступна для экспериментов, а образ её есть. 
igor@0: Можно загрузить этот образ в HVM-домене или эмуляторе, 
igor@0: однако быстрее будет непосредственно обратиться к образу
igor@0: и подготовить его к запуску в паравиртуальном режиме.
igor@0: 
igor@0: \subsection{Доступ к файловой системе виртуальной машины}
igor@0: Машина должна быть выключена.
igor@0: Иначе можно повредить файловые системы.
igor@0: 
igor@0: С помощью \textit{losetup} нужно подключить диск виртуальной машины к блочному устройству.
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0:    %$ losetup -d /dev/loop0 virtual-disk
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: 
igor@0: После этого посмотреть информацию о диске с помощью fdisk:
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0:    %$ losetup -d /dev/loop0 virtual-disk
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: 
igor@0: Здесь есть какой-то маленький раздел (вероятно /boot)
igor@0: и LVM.
igor@0: 
igor@0: Снова вызовите losetup, и подключите уже отдельный раздел к другому
igor@0: блочному устройству.
igor@0: 
igor@0: Например, для раздела /boot:
igor@0: 
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0:    %$ losetup -o $((512*63)) /dev/loop1 /dev/loop0
igor@0:    %$ mount /dev/loop1 /mnt
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: 
igor@0: Ключ \texttt{-o} указывает отступ, который нужно сделать от начала файла
igor@0: при подключении образа к loop-файлу.
igor@0: 
igor@0: Если мы хотим подмонтировать файловые системы, которые находятся внутри LVM, 
igor@0: то нужно сделать так.
igor@0: 
igor@0: Во-первых, подключить второй раздел к блочному устройству.
igor@0: 
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0:    %$ mount -o $$(208845*512) /dev/loop2 /dev/loop0
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: 
igor@0: Во-вторых, сказать LVM-системе, что loop-устройства тоже могут содержать тома LVM, 
igor@0: и что сканировать и их.
igor@0: 
igor@0: Для этого нужно отредактировать файл \texttt{/etc/lvm/lvm.conf}
igor@0: и найти строку \texttt{types}.
igor@0: Скорее всего она будет закомментирована, а в комментариях
igor@0: будут указаны значения по умолчанию.
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0:    # types = [ “fd”, 16]
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: Измените её на строку:
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0:    types = [ “fd”, 16, “loop”, 1]
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: и выполните сканирование:
igor@0: 
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0:    %$ losetup -o $((512*63)) /dev/loop1 /dev/loop0
igor@0:    %$ mount /dev/loop1 /mnt
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: 
igor@0: Мы сможем работать с группой томов LogVol00, которая находится на подключенном образе.
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0:    %$ mount -o $$(208845*512) /dev/loop2 /dev/loop0
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: 
igor@0: \subsection{Изменение гостевой системы}
igor@0: Теперь вы можете скопировать необходимые файлы
igor@0: внутрь виртуальной машины.
igor@0: В частности, нужно скопировать модули виртуального ядра:
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0:   %# cp -a /lib/modules/`uname -r` /mnt/lib/modules
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: (если мы будем запускать паравиртуальный домен не с тем ядром, которое используем сейчас,
igor@0: то нужно заменить \texttt{`uname -r`} на верстию нужного ядра).
igor@0: 
igor@0: Установите libc6-xen или другим способом отключите
igor@0: использование TLS-библиотек.
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0:    mv /mnt/lib/tls /mnt/lib/tls.disabled
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: 
igor@0: Вы можете стереть записи udev, касающиеся сетевого интерфейса, 
igor@0: поскольку MAC-адрес виртуального сетевого адаптера будет отличаться
igor@0: от реального, который использовался раньше, и который был запомнен udev.
igor@0: Если этого не делать, нужно отредактировать настройки сети
igor@0: (\texttt{/etc/network/interfaces} для Debian GNU/Linux)
igor@0: и указать новое название интерфейсов. Иначе при старте домена
igor@0: сеть настроена не будет.
igor@0: 
igor@0: Если у вас в конвертируемой машине раньше загружались какие-то специфичные модули ядра, 
igor@0: их загрузку тоже лучше отключить.
igor@0: 
igor@0: \subsection{Приведение хост-системы в исходное состояние}
igor@0: После того как все операции по подготовке
igor@0: машины в паравиртуальном режиме
igor@0: завершены, нужно размонтировать все разделы
igor@0: и отключить их от loop-устройств.
igor@0: \begin{verbatim}
igor@0:    # types = [ “fd”, 16]
igor@0: \end{verbatim}
igor@0: 
igor@0: Можно также привести файл \texttt{/etc/lvm/lvm.conf} в исходное состояние.
igor@0: 
igor@0: \subsection{Важные замечания}
igor@0: \begin{itemize}
igor@0: \item  LVM имена должны быть уникальными в пределах системы! Поэтому имена в виртуальной и реальной машинах не должны повторяться!
igor@0: \item  Если нужно изменить UUID для виртуального диска, почитайте как это сделать в файле uuidgen.py из дистрибутива Xen
igor@0: \item  Для решения описанной выше задачи можно использовать не losetup, а kpartx
igor@0: \end{itemize}
igor@0: 
igor@0: \subsection{Дополнительная информация}
igor@0: \begin{itemize}
igor@0: \item \htmladdnormallinkfoot{Преобразование HVM-домена Xen в паравиртуальный}{http://xgu.ru/wiki/xen/hvm2pv}
igor@0: \item \htmladdnormallinkfoot{LVM на Xgu.ru}{http://xgu.ru/wiki/LVM}, где рассказывается об использовании \textit{kpartx}
igor@0: \item \htmladdnormallinkfoot{How to manipulate the files stored inside a Xen virtual machine}{http://bitsandchaos.wordpress.com/2007/12/08/how-to-manipulate-the-files-stored-inside-a-xen-virtual-machine/} (англ.)
igor@0: \item \htmladdnormallinkfoot{Creating a customized master image for a Xen virtual server manually}{http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/index.jsp ?topic=/eica7/eica7\_creating\_custom\_image\_xen\_manually.htm} (англ.)
igor@0: \end{itemize}
igor@0: 




